Woodworking Area

Mentors	virii & orimpe

Equipment

Scrollsaw

Machine	Proxxon 2-speed scroll saw
Image
Description	For small fine wood/aluminium/styrofoam work
Briefing	virii
Wear safety glasses! Watch your fingers! You should always have control over your working material! This is a saw, it doesn't think for you! Use only after you been briefed!

Workmodes

Speed 1	steel, brass, non-ferrous metals, glass-fiber, plastics
Speed 2	aluminium, wood, styrofoam, rubber, leather, cork

Aarbechtsplak neigen

Lassschrauwen.

De gewënschten Neigungsgrad astellen.

Festschrauwen.

Seeblieder wiesselen

Wichteg. Mir hunn 2 generell Zorten vu Seeblieder fir eis Dekupéiersee. Eng kéier déi, mat engem Splënt, an déi ouni. Déi mam Splënt sinn eng Grëtz méi einfach anzesetzen wéi déi ouni, dofir kennen déi ouni Splënt och bei der Laubsäge benotzt ginn.

Seeblieder ouni Splënt mussen festgeschrauft ginn. Déi mat Splënt däerfen net festgeschrauft ginn!

Seeblat mat Splënt

Uewen lassschrauwen
Den Seearem erofdrécken an dat alt Seeblat eraushuelen
Seeblat fir d'éischt ënnen aklemmen. Mat den Zänn no fir an t'ass se erof weisen!
Dann d'Seeblat uewen akropen
Uewen erëm alles festdréinen. Net iwwerdreiwen
Dekupéiersee ass asazbereet.

Seeblat ouni Splënt

Uewen lassschrauwen
Den Seearem erofdrécken an dat alt Seeblat eraushuelen
Seeblat fir d'éischt ënnen festschrauwen. Mat den Zänn no fir an t'ass se erof weisen!
Dës Seeblieder mussen festgeschrauft ginn!!!
Uewen erëm alles festdréinen. Net iwwerdreiwen!
Dekupéiersee ass asazbereet.