Freifunk Offloader (Outdoor)

Version:	2
Langauge:	DE
Date:	11/02/2018

Wie bereits im FFmuc ausführlich erklärt.Was ist ein offloader?
Hier ein eigener grösserer Aufbau eines VPN offloaders zum Außenbetrieb.

Hardware

Eine Zotac ZBOX CI323 Nano habe ich gebraucht erstanden (Besonderheit ist dass 2 Gb LAN Ports vorhanden sind)

Dazu 4gb SD Ram wiederverwendet

eine SSD von 60gb wiederverwendet (SD Karten werden auch unterstützt)

POE Switch, Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz und divers Kleinteile

Aufbau des Verteilerschranks

Grundplatte Hier wird die Grundplatte vorbereitet…

Alle Teile sollten platzsparend montiert werden, Besonderheit ist die Schaltschrankheizung die im Winter das Kondenswasser verhindern soll.

Die Fritzbox wird auch in den Schrank einziehen und der Schrank wird noch umlackiert zum Rostschutz.

Den Zotac programmieren

Freifunk Firmware gluon-fflux-2.0.6-x86-64.img.gz auf die SSD kopieren mittels DD

die SSD einbauen und den PC starten

jetzt müsste der PC wie ein normaler Freifunk node konfiguriert werden können

Danach wurde der offloader mit dem Gehäuse an seinem neuen Zuhause montiert. map

Fazit

Grössere Installation

Stärkerer AP (WBS210) montiert

die Knotenpunkt Funktion erhöht

Besser vor der Verwitterung geschützt

—-

Freifunk Offloader (Outdoor) Version 1

Version:	1
Langauge:	DE
Date:	07/06/2017

Wie bereits im FFmuc ausführlich erklärt.Was ist ein offloader?
Hier ein eigener Aufbau eines offloaders zum Außenbetrieb.

Hardware V1

Eine Zotac ZBOX CI323 Nano habe ich gebraucht erstanden (Besonderheit ist dass 2 Gb LAN Ports vorhanden sind)

Dazu 4gb SD Ram wiederverwendet

eine SSD von 60gb wiederverwendet (SD Karten werden auch unterstützt)

Switch, Steckdosen und divers Kleinteile

Aufbau V1

Hier wird das Gehäuse vorbereitet…
Alle Teile sollten platzsparend montiert werden, was sich trotz der großen Verteilerkiste nicht einfach gestaltete.

Freifunk Firmware gluon-fflux-2.0.6-x86-64.img.gz auf die SSD kopieren mittels DD

die SSD einbauen und den PC starten

jetzt müsste der PC wie ein normaler Freifunk node konfiguriert werden können

Danach wurde der offloader mit dem Gehäuse an seinem neuen Zuhause montiert. map

Fazit V1

Autoupdate Funktion funktioniert

Keine Abstürze oder Ruckler festgestellt

Es bleibt aber abzuwarten ob im Hochsommer nicht eventuell ein Lüftungsgitter im Gehäuse nachgerüstet werden muss. Wegen zu hoher Temperaturen