Aufbau der Nodes für Meshnet

Repeater Kreuzerbruch

Hardware

Mast Montagewinkel: https://www.printables.com/model/1233994-meshtasitc-solar-node-mount

Solar Panel Aufnahme https://www.printables.com/model/1265160-meshtastic-solar-panel-mount-with-67deg-inclinatio

2x Lifepo4 Akku 3200mAh https://www.nkon.nl/de/jgne-26650-3200mah-9-6a-lifepo4.html

Solar Regler https://www.berrybase.de/adafruit-bq25185-ladeplatine-usb-dc-solar-1-zellen-li-ion-lipo-lifepo4-5-18v-in-3a-out-3-0-4-5v

26650 Batteriehalter https://www.amazon.de/dp/B0956Q7DQS

RAK19003 https://hexaspot.com/products/wisblock-meshtastic-starter-kit-eu868-the-basic-rak4631-meshtastic-kit-for-lora?variant=51696260874571

RTC https://hexaspot.com/collections/rakwireless-wisblock-extra/products/rakwireless-rak12002-wisblock-rtc-module-micro-crystal-rv-3028-c7

Abzweigdose ABS https://www.amazon.de/dp/B0B5RGNNXV?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title

N-Type Antenne https://hexaspot.com/collections/tuned-antennas/products/3-dbi-tuned-antenne-eu-868

Sikaflex Dichtmasse

ASA filament für 3D Druckteile

Autarke Laufzeit bei 250mAh Tages Verbrauch

Theoretische Laufzeit ohne Sonne 25 Tage

Winterliche Laufzeit bei 30% Restkapazität 7 Tage

Gesamtpreis

ca. 125€ zuzüglich der ASA filamentes

Hermes Test Node

3D Druckteile https://www.printables.com/model/1283453-hermes-external-lora-rakwireless-solar-node-enclos