Freifunk Lëtzebuerg Meeting 2016/01

Date	24/09/2016
Time	20:00
Location	ChaosStuff

Agenda

ToDo

Freifunk

Minutes

Crashcourse into Freifunk

(David will die Freifunk migration beschleunigen.)

Gateway

Wir brauchen 1 bis 2 Gateway Server. Wenn die Gateways bis aufgesetzt sind, können wir die neuen Firmware bereits mit den alten und den neuen Gateway IP's ausliefern.
Es wäre von Vorteil einen ssh key für die Fernwartung der Router in die Firmware einzufügen.

VPN

Das "Intercity" ist die Verbindung mehrerer Freifunknetzen über große Distanzen mittels VPN, da dies aber sehr Ressourcen intensiv ist, müssen wir uns noch überlegen ob wir das weiter betreiben.
Für die clients wird "fast D VPN" benutzt.
Die Gateway VPN bleibt hide.me bis wir eine von Connectis gesponsort bekommen können.

Arbeits Aufteilung

Punkto Server werden virii und kahpa die Server maintainen, metalgamer wird sich um die Firmware Kompilierung kümmern.

Das Frontend

freifunk.lu hat den DNS bei Iron, die Domain ist momentan gesponsort. Die Seite freifunk.lu ist ein wrodpress und ist bereits übernommen.

Bitte weiter info's ergänzen.